| **Lp.** | **Nazwa pomieszczenia** | **Jednostka miary** | **Liczba** | **Nazwa wyposażenia** | **Opis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **IZBA REGIONALNA** | szt. | 10 | **Stół** | Stół rozkładany.  Materiał: drewno.  Materiał blatu: płyta fornirowana. Kształt blatu: prostokątny.  Kolor blatu: dąb naturalny. Grubość blatu: min. 20 mm. Nogi stołu proste o profilu kwadratowym z podkładkami filcowymi w kolorze czarnym. Kolor nóg: czarny mat.  Głębokość mebla: min. 80 cm.  Szerokość mebla przed rozłożeniem: min.120 cm. Szerokość po rozłożeniu: min. 200 cm.  Wysokość mebla: 80 cm. |
| 2 | szt. | 60 | **Krzesło** | Krzesło prostokątne z oparciem o wys. maks. 98 cm, wykonane z drewna bukowego lub sosnowego, kolor czarny mat. Powierzchnia zabezpieczona bejcą. Nogi proste o profilu kwadratowym albo prostokątnym z podkładkami filcowymi w kolorze czarnym.  Szerokość mebla: min.42 cm.  Wysokość siedziska: min. 45 cm.  Szerokość siedziska: min. 36 cm.  Głębokość siedziska: min. 35 cm. |
| 3 | szt. | 3 | **Wieszak stojący** | Podłogowy stojący wieszak na ubrania. Kolor czarny mat.  Max. wysokość 180 cm.  Podstawa okrągła. Materiał: stal malowana proszkowo.  Min. 8 uchwytów. |
| 4 | szt. | 4 | **Gablota muzealna** | Gablota niska - postument ażurowy aluminium malowane proszkowo lub anodowane, kolor czarny matowy, kopuła pozioma szklana klejona (szkło hartowane o grubości min. 5 mm) w profilach na dolnej części kopuły z materiału z jakiego wykonana jest konstrukcja. Wymiary: szerokość 100 cm, głębokość min. 60 cm, wysokość postumentu 70 cm, wysokość kopuły 25 cm (razem 95 cm). Podłoże ekspozycyjne płaskie wyłożone materiałem w kolorze szarym. Oświetlenie listwy led wzdłuż dłuższych boków. Gablota zamykana na klucz. Kopuła uchylna na zawiasach. |
| 5 | szt. | 1 | **Zestaw projektor oraz ekran** | **EKRAN PROJEKCYJNY:** Wielkość minimalna 300x225 cm.  Powierzchnia projekcyjna: Matt Grey.  Rodzaj projekcji: przednia.  Format ekranu 4:3. Typ ekranu: elektryczny. Całkowicie chowany ekran. Kolor kasety – biały. Sposób instalacji: montaż do sufitu podwieszanego. Szerokość kasety ekranu: max. 325,5 cm. Na wyposażeniu min. pilot z bateriami oraz sterownik ścienny, uchwyty do montażu. **PROJEKTOR:** Projektor multimedialny z uchwytem spełniający następujące minimalne parametry: 1) Rozdzielczość podstawowa: min. 1920x1080  2) Jasność [lumen]: min. 3000  3) Żywotność lampy w trybie normalnym: min. 3800 godzin 4) Kontrast: min. 15000:1 5) Wbudowany głośnik: Tak 6) Porty HDMI: min. 2 7) Port USB typ A: min. 1 8) Funkcja odtwarzania plików z USB: Tak 9) Funkcja Wi-Fi: TAK (z wbudowanym lub dołączonym adapterem) 10) Załączone wyposażenie: min. kabel zasilający, pilot z bateriami, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt sufitowy z możliwością regulacji wysokości. 11) Kolor biały. Odległość pomiędzy projektorem a ekranem około 4 m. |
| 6 | szt. | 1 | **Szynowy system wystawienniczy z tablicami piankowymi** | Szynowy system wystawienniczy zawierający min.: 1) szynę do zamontowania we wnęce sufitowej, długość szyny ok. 527 cm, kolor biały, 2) linki stalowe lub nylonowe o długości min. 2 m , z haczykiem ślizgowym dostosowanym do szyny - min. 8 kompletów (min. 2 komplety do jednej tablicy), haki umożliwiające zmianę wysokości powieszenia tablic (min. 8 kompletów (min. 2 komplety do jednej tablicy), 3) komplet montażowy, 4) tablice wystawiennicze (min. 4 szt.), wykonane z białej pianki poliuretanowej oklejonej kartonem w kolorze białym. Wymiary tablicy: szerokość 100 cm, wysokość max. 200 cm, min. 140 cm, grubość min. 10 mm. W zestawie z zawieszkami dostosowanymi do haków. |
| 7 | szt. | 1 | **Roleta na prowadnicach** | Roleta materiałowa, wykonana na wymiar. Chowana w kasecie. Materiał: 100% poliester o gramaturze 175-210 g/m2. Kolor materiału biel antyczna, materiał nieprzepuszczający światła. Wymiar: 148 x 211 cm. Zalecany montaż bezinwazyjny Prowadnice: aluminiowe. Kaseta i prowadnice w kolorze białym. |
| 8 | szt. | 4 | **Roleta na prowadnicach** | Roleta materiałowa wykonana na wymiar. Chowana w kasecie. Materiał: 100% poliester o gramaturze 175-210 g/m2. Kolor materiału biel antyczna, materiał nieprzepuszczający światła. Wymiar: 138 x 211 cm. Zalecany montaż bezinwazyjny. Prowadnice: aluminiowe. Kaseta i prowadnice w kolorze białym. |
| 9 | **SALA WARSZTATOWA** | szt. | 4 | **Stół** | Stół rozkładany.  Materiał: drewno.  Materiał blatu: płyta fornirowana. Kształt blatu: prostokątny.  Kolor blatu: dąb naturalny. Grubość blatu: min. 20 mm. Nogi stołu proste o profilu kwadratowym z podkładkami filcowymi w kolorze czarnym. Kolor nóg: czarny mat.  Głębokość mebla: min. 80 cm.  Szerokość mebla przed rozłożeniem: min.120 cm. Szerokość po rozłożeniu: min. 200 cm.  Wysokość mebla: 80 cm. Stół identyczny jak w pozycji nr 1. |
| 10 | szt. | 20 | **Krzesło** | Krzesło prostokątne z oparciem o wys. maks. 98 cm, wykonane z drewna bukowego lub sosnowego, kolor czarny mat. Powierzchnia zabezpieczona bejcą. Nogi proste o profilu kwadratowym albo prostokątnym z podkładkami filcowymi w kolorze czarnym.  Szerokość mebla: min.42 cm.  Wysokość siedziska: min. 45 cm.  Szerokość siedziska: min. 36 cm.  Głębokość siedziska: min. 35 cm. Krzesło identyczne jak w pozycji nr 2. |
| 11 | szt. | 1 | **Wieszak stojący** | Podłogowy stojący wieszak na ubrania. Kolor czarny mat.  Max. wysokość 180 cm.  Podstawa okrągła. Materiał: stal malowana proszkowo.  Min. 8 uchwytów. Wieszak identyczny jak w pozycji nr 3. |
| 12 | szt. | 1 | **Komoda zamykana na klucz** | Komoda z trzema szufladami o jednakowej wysokości znajdującymi się w centralnej części mebla. Po bokach po 2 przegrody zamykane na drzwi. Drzwiczki zamykane na klucz. Materiał korpusu i frontów – MDF lub płyta wiórowa, lakier czarny matowy.  Blat i podstawa: drewno dębowe sękate ze spękaniami, olejowane.  Szerokość: 200 cm.  Wysokość: min. 85 cm.  Głębokość min. 45 cm.  Zawiasy i prowadnice na cichy domyk. |
| 13 | szt. | 1 | **Kontenerek mobilny** | Kontenerek mobilny na kółkach z czterema szufladami. Materiał korpusu i frontów szuflad – MDF lub płyta wiórowa, lakier czarny matowy.  Blat i podstawa: drewno dębowe sękate ze spękaniami, olejowane. Blat zabezpieczony dodatkowo przed wpływem wilgoci.  Szerokość: 50 cm.  Wysokość: min. 80 cm.  Głębokość min. 45 cm.  Prowadnice na cichy domyk. |
| 14 | szt. | 1 | **Szafa z nadbudówką** | Szafa na dokumenty z nadbudówką z 4 drzwiami wzmocnionymi, przesuwnymi.  Materiał i kolor frontów i korpusu oraz półek taki jak blat stołu z pozycji nr 9.  Szafa zamykana na klucz – zamek cylindryczny. Szafa zawiera 4 segmenty zawierające po 4 półki przestawne o dopuszczalnym obciążeniu min. 60 kg.  Wymiary: wys.180 x szer. min. 300 cm, max. 310 x głęb. min. 42 cm. W zestawie min. po 2 klucze do każdego z zamków. Powyżej nadbudówka o maks. wysokości 50 cm, pozostałe wymiary takie jak wymiary szafy. Materiał i kolor frontów i korpusu taki jak blat stołu z pozycji nr 9.  Nadbudówka podzielona na 4 segmenty, drzwi przesuwne. Zamykana na klucz, w zestawie min. po 2 klucze do każdego z zamków. |
| 15 | szt. | 1 | **Roleta na prowadnicach** | Roleta materiałowa wykonana na wymiar. Chowana w kasecie. Materiał: 100% poliester o gramaturze 175-210 g/m2. Kolor materiału biel antyczna, materiał nieprzepuszczający światła. Wymiar: 148 x 211 cm. Zalecany montaż bezinwazyjny. Prowadnice: aluminiowe. Kaseta i prowadnice w kolorze białym. |
| 16 | szt. | 1 | **Roleta na prowadnicach** | Roleta materiałowa wykonana na wymiar. Chowana w kasecie. Materiał: 100% poliester o gramaturze 175-210 g/m2. Kolor materiału biel antyczna, materiał nieprzepuszczający światła. Wymiar: 158 x 211 cm. Zalecany montaż bezinwazyjny. Prowadnice: aluminiowe. Kaseta i prowadnice w kolorze białym. |
| 17 | **GABINET** | szt. | 1 | **Stół** | Stół w kolorze białym, na 4 nogach. Materiał podstawy: drewno bukowe.  Blat okrągły. Średnica blatu 70 cm +/- 2 cm. Blat - płyta MDF fornirowana. Nogi gięte. |
| 18 | szt. | 2 | **Krzesło** | Krzesło prostokątne z oparciem o wys. maks. 98 cm, wykonane z drewna bukowego lub sosnowego, kolor biały. Powierzchnia zabezpieczona bezbarwnym lakierem. Nogi proste o profilu kwadratowym albo prostokątnym z podkładkami filcowymi. Konstrukcja krzesła jak z pozycji nr 1. Szerokość mebla: min.42 cm.  Wysokość siedziska: min. 45 cm.  Szerokość siedziska: min. 36 cm.  Głębokość siedziska: min. 35 cm. |
| 19 | szt. | 1 | **Wieszak stojący** | Podłogowy stojący wieszak na ubrania. Kolor biały.  Max. wysokość 180 cm.  Podstawa okrągła. Materiał: stal malowana proszkowo.  Min. 8 uchwytów. |
| 20 | szt. | 1 | **Komoda zamykana na klucz** | Komoda w kolorze białym. Wnętrze – trzy segmenty podzielone na 3 przegrody każdy. Drzwi przesuwne. Materiał korpusu, blatu i frontów – MDF lub płyta wiórowa, lakierowane.  Szerokość: 135 cm.  Wysokość: 90 cm.  Głębokość: 30 cm.  Zamykana na klucz. |
| 21 | **POMIESZCZENIE SOCJALNE** | zestaw | 1 | **Zestaw mebli kuchennych** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Zestaw mebli kuchennych** | | | | **Ogólne wymagania dotyczące mebli:**   1. **zestaw mebli jednolity kolorystycznie, stanowiący komplet również pod względem wizualnym,** 2. **korpusy szafek i półki wykonane z białej płyty laminowanej o grubości min. 18 mm,** 3. **fronty bezfrezowe (tafla) – płyta meblowa o grubości min. 18 mm, biały połysk, lakierowane,** 4. **szafki dolne o takiej samej głębokości (ok. 55 cm), tworzące jednolitą płaszczyznę, wysokość szafek niskich 80 cm,** 5. **szafki dolne na regulowanych nóżkach (max. 10 cm wysokości), spód zakryty cokołem wykonanym z materiału takiego jak korpus szafek z listwą (plastikową lub silikonową) blokującą przedostawanie się nieczystości pod szafki,** 6. **szafki wiszące o takiej samej głębokości (35 cm) tworzące jednolitą płaszczyznę, wysokość szafek – 60 cm,** 7. **blat nad szafkami dolnymi – płyta meblowa laminowana w kolorze dąb naturalny, grubość min. 38 mm, na łączeniu listwa kątowa,** 8. **zawiasy, szuflady na cichy domyk,** 9. **uchwyty jednolite do wszystkich elementów zestawu – uchwyty drewniane zabezpieczone bezbarwnym olejem lub lakierowane, drewno – dąb kolorystycznie zbliżony jak najbardziej do koloru blatu, rączka.**   **Obowiązkiem wykonawcy jest również montaż mebli, zawieszenie szafek wiszących, montaż urządzeń AGD. Szafki wiszące na ścianie bocznej będą montowane do ścianki działowej wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych, profile pionowe rozmieszczone w ściance co 60 cm.** | | | | **Szafki dolne, kolejność ustawienia rozpoczynając od ściany bocznej lewej** | | | | **Lp.** | **Nazwa** | **Opis, wymagane parametry** | |  | Zabudowa lodówki (1) | Szerokość 60 cm, wysokość dostosowana do wysokości lodówki z poz. 24., oddzielne drzwi do chłodziarki i do zamrażalnika. | |  | Szafka - zabudowa na zmywarkę (2) | Szerokość 45 cm, przeznaczona do zmywarki z poz. 25. | |  | Szafka pod zlew dwukomorowy (3) | Szerokość 80 cm. Szafka pod zlew dwukomorowy. Szafka dwudrzwiowa. | |  | Szafka cargo (4) | Szerokość 30 cm. Prowadnice pełnego wysuwu z miękkim dociągiem. Max. obciążenie min. 20 kg. Dwie półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia koszy. | |  | Szafka z szufladami, pod płytę indukcyjną (5) | Szafka o szerokości 60 cm. Przeznaczona do zabudowy płyty indukcyjnej z poz. 26. Szafka z trzema szufladami o różnej wysokości. Pierwsza szuflada od góry dostosowana wysokością do wkładki na sztućce. Wkładka na sztućce w komplecie. | |  | Szafka cargo (6) | Cargo boczne. Szerokość 15 cm. Prowadnice pełnego wysuwu z miękkim dociągiem. Max. obciążenie min. 10 kg. Dwie półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia koszy. | |  | Szafka narożna (7) | Szafka narożna o szerokości 65 cm/110 cm. Wyposażona w cargo prawe do szafki narożnej o dwóch półkach. Pólki wysuwane osobno, obciążenie jednej półki min. 10 kg. | |  | Szafka z półkami (8) | Szafka o szerokości 60 cm. Dwudrzwiowa z 2 półkami. | |  | Słupek wysoki do zabudowy piekarnika i kuchenki mikrofalowej (9) | Słupek wysoki o szerokości 60 cm i wysokości min. 200 cm. Przeznaczony do zabudowy piekarnika z poz. 28 i kuchenki mikrofalowej z poz. 29. Słupek zawiera, w kolejności od dołu słupka:  1 – szafkę jednodrzwiową z jedną półką,  2 – zabudowę piekarnika,  3 – zabudowę kuchenki mikrofalowej,  4 – szafkę jednodrzwiową uchylną z dwiema półkami. | |  | Słupek wysoki z szufladami (dół) i półkami otwartymi (góra) (10) | Słupek wysoki o szerokości 40 cm, wysokości min. 200 cm (wysokość taka jak słupka do zabudowy piekarnika i kuchenki mikrofalowej).  Słupek zawiera, w kolejności od dołu słupka:  1 – szafkę z 4 szufladami o takiej samej wysokości (ok. 20 cm każda),  2 – szafka z 3 półkami otwartymi. | |  | Blat (11) | Blat nad szafkami dolnymi niskimi – płyta meblowa laminowana w kolorze dąb naturalny, grubość min. 38 mm, na łączeniu listwa kątowa, otwory dostosowane do zlewu i płyty indukcyjnej. Łączenie blatu i ściany uszczelnione np. silikonem bezbarwnym. | | **Szafki górne, kolejność ustawienia rozpoczynając od ściany bocznej lewej** | | | |  | Szafka wisząca nad zmywarką (12) | Szafka o szerokości 45 cm, jednodrzwiowa z 2 półkami | |  | Szafka z ociekarką (13) | Szafka o szerokości 80 cm, dwudrzwiowa z ociekarką – 2 półki, dolna półka z wysuwaną tacką. | |  | Szafka z półkami (14) | Szafka o szerokości 30 cm, jednodrzwiowa z 2 półkami. | |  | Szafka z półkami nad okapem podszafkowym (15) | Szafka nad okapem podszafkowym. Szafka szerokości 60 cm, dwudrzwiowa. Dwie półki. | |  | Szafka z półkami bez frontu (16) | Szafka szerokości 15 cm z trzema półkami bez drzwi. | |  | Szafka narożna (17) | Szafka narożna szerokość 65 cm/110 cm, jednodrzwiowa z 2 półkami. | |  | Szafka z półkami (18) | Szafka o szerokości 60 cm, dwudrzwiowa z 2 półkami | |
| 22 | szt. | 1 | **Stół** | Stół rozkładany.  Materiał konstrukcji: drewno.  Materiał blatu: płyta lakierowana.  Konstrukcja w kolorze białym, blat w kolorze dąb naturalny, taki jak blat nad szafkami dolnymi zestawu mebli kuchennych. Wymiary min.: 120/160 x 80 x 75 cm (SxGxH). Nogi o profilu kwadratowym lub prostokątnym. |
| 23 | szt. | 4 | **Taboret** | Taboret w kolorze białym wykonany z litego drewna lakierowanego. Siedzisko kwadratowe.  Narożniki siedziska zaokrąglone. Filc pod nogami taboretu. Wymiary: wysokość – min. 45 cm, max. 50 cm, długość boku siedziska – min. 32 cm. Noga o profilu kwadratowym, grubość nogi min. 3,5 cm x 3,5 cm. Maksymalne obciążenie: min.100 kg. |
| 24 | szt. | 1 | **Lodówka** | Lodówka do zabudowy. Oddzielne drzwi do chłodziarki i zamrażarki. Zamrażarka na dole lodówki. Wymiary: szerokość max. 50 cm, głębokość min. 49 cm, wysokość min. 142 cm. Pojemność użytkowa chłodziarki min. 87 l. Pojemność użytkowa zamrażarki min. 48 l. Poziom hałasu max. 40 dB. Klasa efektywności energetycznej min. F. Wyposażenie chłodziarki: min.: 3 półki szklane, 3 półki w drzwiach, 1 szuflada na owoce i warzywa. Liczba szuflad zamrażalnika: min 2. |
| 25 | szt. | 1 | **Zmywarka** | Zmywarka do zabudowy. Wymiary: szerokość 44,8 cm, głębokość 55 cm, wysokość min. 81,5 cm. Liczba programów – min. 5. Pojemność: min. 10 kompletów. Zużycie wody na cykl: max. 9,5 l. Poziom hałasu – max. 47 dB. Klasa energetyczna – min. E. |
| 26 | szt. | 1 | **Płyta indukcyjna** | Płyta indukcyjna w kolorze czarnym. Liczba pół grzewczych - 4. Płyta ceramiczna. Wymiary: wysokość max. 6 cm, szerokość min. 57 cm, max. 57,6 cm, głębokość min. 51 cm, max. 52 cm. Sterowanie elektroniczne dotykowe na płycie. |
| 27 | szt | 1 | **Okap** | Okap podszafkowy – typ pochłaniacz. Kolor czarny.  Filtr przeciwtłuszczowy i węglowy (w zestawie). Oświetlenie. Wydajność min. 170 m3/h. Min. 3-stopniowa regulacja prędkości. Wymiary: szerokość; min. 50 cm, wysokość max. 15 cm, głębokość ok. 35 cm - dostosowana do głębokości szafki. |
| 28 | szt. | 1 | **Piekarnik** | Piekarnik elektryczny do zabudowy. Kolor frontu – czarny. Pojemność min. 60 l. Klasa efektywności energetycznej min. A Liczba komór min. 1.  Liczba funkcji piekarnika min. 8. Wyposażenie: min.: 1 blacha płaska 1 blacha głęboka, 1 ruszt. Chłodny front. Drzwi otwierane uchylne. |
| 29 | szt. | 1 | **Kuchenka mikrofalowa** | Kuchenka mikrofalowa o pojemność min. 20 l. Kolor frontu – czarny. Moc mikrofal min. 700 W. Drzwi otwierane w bok. Oświetlenie wnętrza. W komplecie z talerzem obrotowym. Min. 5 poziomów mocy. |
| 30 | szt. | 1 | **Czajnik elektryczny** | Czajnik elektryczny o pojemności min. 1,7 l. Kolor czarny. Materiał – stal nierdzewna, tworzywo sztuczne. Element grzejny- płaska grzałka płytowa. Moc grzałki min. 2200 W. Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody. Podświetlany włącznik/wyłącznik. Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Obrotowa podstawa. |
| 31 | szt. | 1 | **Ekspres do kawy** | Ekspres ciśnieniowy, automatyczny do kawy. Na kawę ziarnistą. Wbudowany młynek do kawy. Moc min. 1500 W. Ciśnienie min. 15 bar. Pojemność zbiornika na kawę min. 275 g. Pojemność zbiornika na wodę min. 1,7 l. Wskaźnik poziomu wody. Pojemnik na mleko. Min. 5 rodzajów dostępnych napojów. Kolor wiodący – czarny. |
| 32 | szt. | 1 | **Warnik na wodę** | Warnik do podgrzewania lub zagotowywania wody. Pojemność – min. 8l. Wykonany ze stali nierdzewnej (izolowane, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej). Grzałka zabudowana. Kontrolka zasilania. Lampki kontrole sygnalizujące grzanie oraz podtrzymania temperatury. Wskaźnik poziomu wody ze skalą wyrażoną w litrach Zabezpieczenia przeciw przegrzaniu się oraz przed pracą na sucho Niekapiący kran Zakres regulacji termostatu min. 30÷100°C. Moc min. 1 300 W. Wiodący kolor czarny lub srebrny. |
| 33 | szt. | 1 | **Roleta na prowadnicach** | Roleta materiałowa wykonana na wymiar. Chowana w kasecie. Materiał: 100% poliester o gramaturze 175-210 g/m2. Kolor materiału biel antyczna, materiał nieprzepuszczający światła.  Wymiar: 130 x 200 cm. Zalecany montaż bezinwazyjny. Prowadnice: aluminiowe. Kaseta i prowadnice w kolorze białym. |
| 34 | szt. | 2 | **Roleta na prowadnicach** | Roleta materiałowa wykonana na wymiar. Chowana w kasecie. Materiał: 100% poliester o gramaturze 175-210 g/m2. Kolor materiału biel antyczna, materiał nieprzepuszczający światła. Wymiar: 48 x 196 cm. Zalecany montaż bezinwazyjny. Prowadnice: aluminiowe. Kaseta i prowadnice w kolorze białym. |
| 35 | **Korytarz** | szt. | 1 | **Wieszak ścienny** | Wieszak ścienny szatniowy.  Haczyki przymocowane do panelu drewnianego, lakierowanego, kolor dąb naturalny.  Haczyki metalowe czarne.  Minimum 10 sztuk min. podwójnych haczyków.  W komplecie z zestawem montażowym. |
| 36 | **Drzwi zewnętrzne poczekalnia** | szt. | 1 | **Kurtyna powietrzna** | Pozioma kurtyna powietrzna typu "zimnego" (bez wymiennika ciepła) o długości 1,0 -1,2 m, szerokości max. 300 mm i głębokości max. 500 mm w kolorze białym, zasilanie 3-fazowe, wydajność 800-1350 m3/h, zasięg 2-3,5 m, wyposażona w czujnik ruchu, który automatycznie uruchamia urządzenie, poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 55 dB, zasięg 1,0-3,5 mw kpl. z zestawem montażowym. |
| 37 | **Drzwi zewnętrzne wejście od peronów** | szt. | 1 | **Kurtyna powietrzna** | Pozioma kurtyna powietrzna typu "zimnego" (bez wymiennika ciepła) o długości 1,4 -1,6 m, szerokości max. 300 mm i głębokości max. 500 mm w kolorze białym, zasilanie 3-fazowe, wydajność 800-1350 m3/h, zasięg 2-3,5 m, wyposażona w czujnik ruchu, który automatycznie uruchamia urządzenie, poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 55 dB, zasięg 1,0-3,5 m, w kpl. z zestawem montażowym. |
| 38 | **Drzwi zewnętrzne wejście główne** | szt. | 1 | **Kurtyna powietrzna** | Pozioma kurtyna powietrzna typu "zimnego" (bez wymiennika ciepła) o długości 1,3 -1,5 m, szerokości max. 300 mm i głębokości max. 500 mm w kolorze białym, zasilanie 3-fazowe, wydajność 800-1350 m3/h, zasięg 2-3,5 m, wyposażona w czujnik ruchu, który automatycznie uruchamia urządzenie, poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 55 dB, zasięg 1,0-3,5 m w kpl. z zestawem montażowym. |
| 39 | **Przeszklenia wewnętrzne wiatrołap** | m2 | 15 | **Folia lustrzana** | Folia lustrzana samoprzylepna do montażu wewnętrznego. |
| 40 | **Izba regionalna** | szt. | 6 | **Kosz na śmieci** | Kosz na śmieci w kształcie walca, pojemność min. 10 l. Kosz metalowy malowany proszkowo na kolor czarny. Pokrywa otwierana mechanizmem pedałowym. Wyjmowany wkład. |
| 41 | szt. | 8 | **Tabliczki informacyjne** | Tabliczki informacyjne z opisem pomieszczeń wraz z napisem w alfabecie Braill’a. Tabliczki o wymiarach min. 150 x 80 mm, grubość min. 1,5 mm, wykonane z laminatu w kolorze srebrnym lub z aluminium, kolor graweru – czarny, wysokość kulki – 0,5 mm. Tabliczki z przyklejoną pianką montażową umożliwiającą przymocowanie tabliczek do ściany. Treść zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy. |
| 42 | **Toalety** | szt. | 4 | **Dozownik na mydło** | Dozownik bezdotykowy. Podajnik wykonany z tworzywa, kolor: biały, pojemność min. 500 ml. Możliwość kontroli poziomu zawartości wkładu, zamykany na kluczyk. W zestawie min. 1 wkład. Montowany do ściany. Zasilany bateriami – baterie w zestawie. |
| 43 | szt. | 3 | **Pojemnik na ręczniczki** | Podajnik wykonany z tworzywa, kolor: biały, pojemność min. do 400 szt. ręczników. Możliwość kontroli poziomu zawartości wkładu, zamykany na kluczyk. W zestawie min. 1 wkład. Montowany do ściany. |
| 44 | szt. | 3 | **Podajnik na papier toaletowy** | Podajnik wykonany z tworzywa, kolor: biały, dostosowany do papieru o max. śr. roli 190 mm. Możliwość kontroli poziomu zawartości wkładu, zamykany na kluczyk. W zestawie min. 1 wkład. Montowany do ściany. |